Lima, 08 de abril del 2022

**SEÑORES:**

**CONSORCIO CONSULTOR SAUL GARRIDO**

De nuestra consideración:

# CARACTERISTICAS TECNICAS

Nuestros equipos son capaces de extinguir éstas clases de incendio:

**Incendio Clase “A”** : (Papel, madera, telas) .- Producido por estos y sus derivados. **Incendio Clase “B”** : (Líquidos Combustible) .- Producido por líquidos inflamables como petróleo y sus derivados gasolina, aceites, thinner,etc.

**Incendio Clase “C”** : (Fuegos Eléctricos).- Producido por equipos, maquinarias instalaciones por donde circula corriente eléctrica tales como; motores, transformadores, cables, interruptores, etc.

En el caso de los extintores de gas carbónico, solo apaga los fuegos “B” y “C” En el caso de los extintores de agua presurizada solo apagan fuegos clase “A”

# Los extintores que vendemos tienen las siguientes características:

**1.-** Recipiente de acero contraído con proceso de soldadura automatizada MIG. **2.-** Válvula de bronce forjado y cromado con manija de accionamiento de acero. **3.-** Manómetro de control indicador de presión con 3 rangos a color.

**4.-** Recipiente fosfatizado y pintado con proceso electrostática (pintura en polvo) hornada a 200 grados C, que da alta protección anticorrosivo resistente al impacto y excelente acabado.

**5**.- En el caso de los extintores importados son marca Buckeye USA, cuentan con la certificación UL.

**6**.- En el caso de extintores nacionales cuentan con RPIN de fabricación y vienen cargados con P.Q.S. ABC marca Pyro Chem, con fosfato mono amónico al 75%.

# COSTO POR VENTA DE EXTINTORES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *CANT.* | *DESCRIPCION* | *P.UNIT* | *PRECIO TOTAL.* |
| *52* | Venta de extintor tipo PQS- ABC 20lbs de capacidad. Cargado con polvo al 90%. Marca: BUCKEYE. Procedencia: AMERICANA | *S/690.00* | *S/35880.00* |
| *09* | Venta de extintor tipo PQS- ABC 50lbs de capacidad. Cargado con polvo al 90%. Marca: BUCKEYE.- BADGER Procedencia: AMERICANA | *S/7690.00* | *S/69210.00* |
| *09* | Venta de extintor tipo CO2- BC 15lbs de capacidad. Marca: BUCKEYE. Procedencia: AMERICANA | *S/1200.00* | *S/10800.00* |
| *05* | Venta de extintor tipo H2O DESIONIZADA 2.5GL de capacidad. Marca: BUCKEYE. Procedencia: AMERICANA | *S/5000.00* | *S/25000.00* |
| *66* | VENTA DE GABINETES PARA EXTINTORES | *S/90.00* | *S/5940.00* |
|  |  | **TOTAL** | *S/146830.00* |

**INCLUYE IGV E INSTALACION.**

**CONDICIONES COMERCIALES**

Forma de Pago : Depósito bancario y/o pago contra entrega.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BANCO** | **EMPRESA** | **Nº- Cta. Corriente en Soles** | **Nº CCI** |
| **BCP** | **ADURMA DEL PERU**  **SAC** | **193-2520291-0-84** | **00219300252029108417** |

**RAZON SOCIAL:** ADURMA DEL PERU SAC

**DOMICILIO:** CL MIGUEL ANGEL N° 216 SAN BORJA

**RUC:** 20555348372

# GARANTÍA

1. Garantía de 5 años por defecto de fabricación.
2. Garantía de 1 año por el contenido.
3. Señal de instrucción ,vencimiento y tarjeta de inspección
4. Certificado de protocolo, operatividad y PQS
5. Hoja de Calidad
6. Ficha Técnica
7. Los equipos vienen con su soporte correspondiente Sin otro particular, quedamos de ustedes como siempre Atentamente,

Andreina Rojas 998186986